[h1]Guia de Ajuda: Teste de Tags[/h1]

[h2]Objetivo do Teste[/h2]
Este teste verifica se uma tag pode ser lida de forma consistente em até 5 configurações diferentes de Frequência e Potência definidas pelo usuário.

[h2]Passo a Passo para Executar[/h2]
* [b]1. Configurar os Testes:[/b] Na área 'Configuração dos Testes', preencha as linhas que deseja usar:
* - [b]Freq (MHz):[/b] Insira o valor da frequência (ex: 915).
* - [b]Potência (dBm):[/b] Use o controle deslizante para ajustar a potência.
* [b]2. Iniciar o Teste:[/b] Clique no botão verde 'Testar'.
* [b]3. Analisar os Resultados:[/b] Os resultados aparecerão nos painéis à direita e no histórico.

[h2]Sistema de Segurança (Automático)[/h2]
Antes de iniciar, o sistema verifica se a Temperatura está acima de 25°C e o VSWR da antena está abaixo de 3.0. Se a temperatura estiver baixa, um ciclo de aquecimento será iniciado até que atinja 32°C. O teste só começa quando as condições são seguras.

[h2]Guia de Botões e Controles[/h2]
* [b]Testar:[/b] Inicia a sequência de segurança e os testes de leitura de tag configurados.
* [b]Limpar Dados:[/b] Apaga as configurações da tela e o histórico de testes.
* [b]Salvar Relatório:[/b] Salva a sessão atual (histórico completo) em um arquivo JSON.
* [b]Importar Relatório:[/b] Carrega um relatório salvo, restaurando o histórico e as configurações do último teste.
* [b]Importar do Threshold:[/b] Copia os resultados da tela de Threshold para os campos de configuração desta tela.